Kabelgebundenes Notebooknetz

An den unten genannten Standorten besteht die Möglichkeit, das eigene Notebook mit einem eigenen Netzwerkkabel (ungekreuzt) angeschlossen werden kann. Nach Anschluss an eine entsprechende Netzwerkdose bekommt das Notebook automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.
Zur Herstellung einer Internetverbindung muss der VPN-Client von Cisco (siehe Service > Download) gestartet und das Verbindungsprofil “notebooknetz_studierende_(intern)“ aufgerufen werden. Anschließend erfolgt die Eingabe von Benutzername und Passwort des studIT-Accounts.

Notebookanschlüsse sind an folgenden Standorten zu finden:

SUB (Erdgeschoss)

ZHG 1. OG

Bibliothek des Theologicums

Bibliothek des Sozio-Oeconomicums (funktionierende Netzwerkdosens sind mit einem N gekennzeichnet)

Weitere Plätze und Erweiterung der Kapazitäten sind in Arbeit.

tag>notebook, kabel, internet, laptop